; Edited by Matt Tuckett (Angry)
; DIRT Modified - Teo v5 for DTR2.


;LATE MODEL

acceleration factor = 684.0

;rev ratio = {1.95, 1.0, 1.0, 1.0, 2.9}
rev ratio = {0.40, 0.30, 0.20, 0.10, 5.0}

change down = {0.0, 6000.0, 5700.0, 5800.0}
change up = {7500.0, 11500.1, 13500.2, 14500.3}

;tyre width = {0.913,1.105}
tyre width = {0.713,0.913}

;tyre width = {0.84,1.073}
;tyre width = {0.84,1.073}

wheel inertia = 4.253

centre of gravity = {0.1, -2.123454, 2.0}

wheelbase front = {3.60532,-2.54704,8.21492}
wheelbase back = {3.50032,-2.54704,-4.63113}
wheel radii = {1.63907,1.63907}

wing pos = {0.0, 3.5, 1.0}
side wing angle = 0.0
;side wing size = 0.03
side wing size = 0.01
top wing angle = 0.35
top wing size = 0.015
;top wing size = 0.0
static weight = 0.5

max travel fl = 0.9
max travel fr = 1.1
max travel rl = 1.0
max travel rr = 1.1

; roof points relative to COG
nodefbody = 1

roof front = {2.232251, -0.304062, 7.9}
;roof front = {0.1, 4.2, -0.1}
roof back = {2.232251, 1.0, -8.6}
body base 0 = {0.000000, 0.9, 0.0}

roof front radius = 2.258436
roof back radius = 2.453498
body radius = 2.5

cockpit = {0.000000, 1.72, -1.890117}

core base = {0.0, 0.567, 0.70883}

num exhausts = 2
exhaust1 = {-2.0, -1.1, -9.8}
exhaust2 = {-2.1, -1.2, -9.8}
exhaust high rpm = 6000.0
exhaust low rpm  = 4750.0
exhaust high to low time needed = 60

; For optimised mesh loading
; Submeshes are wheels x 4, alpha, driver
submeshes in top lod = 6
